**532nmラインタイプグリーンレーザ**ー

**GDL-532-4000TL**

**【特徴・用途】**

**　高出力のラインタイプグリーンレーザーです。**

**ご注文の場合は、ご希望の照射角をご指定下さい**

**建築・土木・・・・・・・作業の基準として**

**生産上の位置決め・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光**

**センサ関連・・・・・・・凹凸や濃度の判定、形状認識**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **仕様** | **型　　式** | |
| **MODEL** | **SDL-532-4000TL** | |
| **出力** | 4ｗ | |
| **波長** | 532±1nm | |
| **照射角** | 15°~　90°ご指定下さい | |
| **ライン幅** | <5ｍｍ＠5ｍ | |
| **ビームモード** | Line　Output | |
| **オペレーションモード** | CW | |
| **入力電圧** | AC100V | |
| **動作温度** | +15℃~+35℃ | |
| **ウォームアップ時間** | 10分 | |
| **寿命** | 5000H | |
| **保証期間** | 1年間 | |
| **電源** | 下記 | |
| **レーザーヘッド** | SDL-LH-1000 | |
|  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **【4W】** | | |
| **型式：SDL-LH-1000**  **形状：238×100×95ｍｍ** | **型式：SDL-PS-500**  **形状：240×146×104ｍｍ** | **型式：SDL-PS-600**  **形状：200×290×120ｍｍ** |
| PA180018 |  | PS-600 |
| **電源はご希望の機種をお選びください** | |