
**コンパクト赤外レーザーモジュール**

**SDL-830-LM-001仕様書**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **仕様** | **型式** |
| **MODEL** | **SDL-830-LM-001** |
| **出力** | <0.6ｍｗ（クラス1） |
| **波長** | 830nm±5nm |
| **形状** | φ10ｍｍ×30ｍｍ　OR　φ12ｍｍ |
| **ビーム径** | 3ｍｍ |
| **ビーム広がり角** | 3ｍrad |
| **入力電圧** | DC3V |
| **リード線長さ** | 1ｍ |
| **動作温度** | -10℃~+40℃ |
| **保存温度** | -40℃～+80℃ |
| **保証期間** | 1年間 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |