**SDLラインタイプグリーンレザーモジュール**



**【特徴・用途】**

**DPSS方式のグリーンレーザーです。**

**装置への組み込みも可能です。**

**単体でもご使用いただけます。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仕様** | **型式** | | |
| **MODEL** | **SDL-532-LM-001L** | **SDL-532-LM-005L** | **SDL-532-LM-010L** |
| **出力** | 1ｍW | 5ｍW | 10ｍW |
| **波長** | 532±1nm | | |
| **形状** | φ12ｍｍ×75ｍｍ | | |
| **照射角** | ご指定下さい | | |
| **レンズ** | powell lens | | |
| **入力電圧** | 3VDC | | |
| **電流値** | <260mA | | |
| **光学的要素** | DPSS Laser module, YVO4+KTP | | |
| **動作温度** | +20℃~+30℃ | | |
| **保存温度** | -10℃~+50℃ | | |
| **寿命** | 3000H | | |

**上記以外の使用でもご希望があれば、検討可能です。**